**几米物联SMt防错料系统**

中央控制系统安装文档



**目录**

[**一、** **运行serversocket（必须为第一步）** 2](#_Toc520701968)

[**二、** **运行中控软件（必须为第二步）** 2](#_Toc520701969)

[**三、** **运行alarmsocket（必须为第三步）** 2](#_Toc520701970)

1. **运行serversocket（必须为第一步）**
   1. 将serversocket.jar文件传输到服务器，进入jar包所在目录
   2. 输入：”sudo nohup java -jar jar包名字 &” 命令，执行即可

1.3、输入：“sudo ps -ef”命令，执行查看后台是否有进程存在，存在即可

1. **运行中控软件（必须为第二步）**

2.1、将eps\_center.jar文件传输到树莓派目录：/home/pi/Downloads，进入jar包所在目录

2.2、输入：”sudo nohup java -jar jar包名字 &” 命令，执行即可

2.3、输入：“sudo ps -ef”命令，执行查看后台是否有进程存在，存在即可

2.4、在当前jar包目录下新建两个txt文件，一个是board\_num.txt（板子数量文件），一个是state.txt（状态文件），使用touch命令即可进行创建

1. **运行alarmsocket（必须为第三步）**

3.1、 将alarmsocket.jar文件传输到服务器，进入jar包所在目录

3.2、 输入：”sudo nohup java -jar jar包名字 &” 命令，执行即可

3.3、 输入：“sudo ps -ef”命令，执行查看后台是否有进程存在，存在即可